Поверка оборудования

 Применяемое в работе УНУ Модульная установка комплекс работает в круглосуточном режиме. Применяемое оборудование не требует поверки.

 Проводятся работы по ежемесячной калибровке системы измерения растворенного кислорода, кислотности воды и температуры. Калибровка pH зонда производится при помощи буферных растворов, приготовляемых в день работы из государственных стандартных образцов (ГСО).